Program dla sterownika DiegoG3.  
Oprogramowanie w wersjii 3.0.x.x zachowuje kompatybilność do poprzednich wersji tj. obsługuje sterowniki 1.3x, 1.4x i 1.5x.

Zmiany w programie 3.0.6.1 (pełna zgodność z wersją sterownika 30H i Adaptera OBD 10B):
--------------------------------
+ Usprawnienia w oknie "Start (F5)" 
	* Dodanie wyboru portu COM i przycisku Połącz
	* Dodanie informacji o programie, sterowniku i Adapterze OBD
+ Usprawnienia w komunikacji ze sterownikami (również przy pracy z Adapterem OBD).
+ Usprawnienie Trybu Off-line.
+ Dodano obsługę wtryskiwaczy HANA.

Zmiany w programie 3.0.6.0 (pełna zgodność z wersją sterownika 30H i Adaptera OBD 10B):
--------------------------------
+ Aktualizacja 1.0B dla Adaptera OBD 
	+ ulepszony mechanizm odczytu kodów błędów, 
	+ ulepszony mechanizm nawiązywania komunikacji z OBD, a także współpracy z więcej niż jednym sterownikiem OBD (samochody z automatyczną skrzynią biegów).
+ Dodanie okna Start (F5) ułatwiającego poruszanie się po programie.
+ Uproszczenia interfejsu użytkownika (mniej zakładek).
+ Pokazanie wszystkich podstawowych parametrów konfiguracyjnych na jednej zakładce "Podstawowa", na której umieszczono parametry z zakładki "Silnik" i "Instalacja".
+ Opcja 'Korekta przy zmianie układu wtryskowego (Mazda)' przeniesiona na zakładkę "Podstawowa".
+ Opcja 'Silnik z odtryskami benzyny' przeniesiona na zakładkę "Podstawowa".
+ Opcja Minimalny i maksymalny wtrysk gazu przeniesiona na zakładkę "Podstawowa".
+ Usprawnienie i uproszczenie procedury Autokalibracji (nowe okno inicjalizacji).
+ Usprawnienia w komunikacji ze sterownikami (również przy pracy z Adapterem OBD).
+ Usprawnienie Trybu Off-line.
+ Dodanie opcji 'Wyszukiwanie portów', wyszukująca porty automatycznie po zmianie nr portu (cykliczne wyszukiwanie sterownika na wszystkich dostępnych portach).
+ Dodanie języka Bułgarskiego.

Zmiany w programie 3.0.5.1 (pełna zgodność z wersją sterownika 30H i Adaptera OBD 10A):
--------------------------------
+ Pokazywanie punktów biegu jałowego w widoku podstawowym
+ Ukrywanie przycisków "Kasuj wzorzec" i "Wczytaj z pliku..." dla wersji nie obsługujących przepisywania wzorca.
+ Dodano automatyczne weryfikowanie parametrów przez program na zakładce weryfikacja (podejrzane parametry wyświetlane są na czerwono).

Zmiany w programie 3.0.5.0 (pełna zgodność z wersją sterownika 30H i Adaptera OBD 10A):
--------------------------------
+ Dodano wyświetlanie opisów dla znalezionych portów komunikacyjnych.
+ Dodano obsługę Adapterów OBD.

Zmiany w programie 3.0.4.3 (pełna zgodność z wersją sterownika 30G):
--------------------------------
+ Poprawki językowe.
+ Dodano obsługę wtryskiwaczy Valtek Type34 oraz zmieniono algorytmy sterowania dla wtryskiwaczy gazowych.

Zmiany w programie 3.0.4.2 (pełna zgodność z wersją sterownika 30G):
--------------------------------
+ Poprawki językowe.
+ Usprawnienia dla nowego okna aktualizacji

Zmiany w programie 3.0.4.1 (pełna zgodność z wersją sterownika 30G):
--------------------------------
+ Poprawki językowe.
+ Zmiana położenia korekt na nową zakładkę Korekty (F11)
+ Opcja: Wyjscie z cut-off przez benzyne, jako nowy tryb auto powrotu na gaz
+ Opcja: minimalny i maksymalny czas wtrysku gazu
+ Poprawki w skalowaniu programu dla różnych rozdzielczości
+ Usprawnienie procesu kalibracji
+ Modyfikacja listy wtryskiwaczy.
+ Sygnalizacja dzwiękowa, jesli auto zapala na benzynie (3xbuzzer w odstępnie co 10sek)
+ Zarządzenie przeglądami (Sygnalizacja dzwiękowa - 10xbuzzer przy rozpoczynaniu pracy na gazie)
+ Monitorowanie zmian (zapamiętywanie daty i kodu komputera dokonującego modyfikacji ustawień)
+ Korekty na podciśnienie i RPM (z możliwością zmian).
+ Dodatkowa mapa korekt (RPM/czas wtrysku benzyny)

Zmiany w programie 3.0.3.5 (pełna zgodność z wersją sterownika 30F):
--------------------------------
+ Modyfikacja listy wtryskiwaczy.

Zmiany w programie 3.0.3.4 (pełna zgodność z wersją sterownika 30F):
--------------------------------
+ Poprawki językowe.

Zmiany w programie 3.0.3.3 (pełna zgodność z wersją sterownika 30F):
--------------------------------
+ Poprawki językowe.
+ Dodawanie i usuwanie punktów modelu za pomocą klawiatury.
+ Poprawiono współpracę programu ze sterownikami serii 1.4x i 1.5x.
+ Rozszerzony zakres czasu wcześniejszego otwarcia zaworów do 10 sekund.

Zmiany w programie 3.0.3.2 (pełna zgodność z wersją sterownika 30F):
--------------------------------
+ Wprowadzono widok podstawowy i zaawansowany.
+ Poprawiono działanie funkcji Ustaw model.
+ Poprawiono współpracę programu ze sterownikami serii 1.4x i 1.5x.

Zmiany w programie 3.0.3.1 (pełna zgodność z wersją sterownika 30F):
--------------------------------
+ Nowa funkcja: Wzbogacanie na cut-off o wtrysk _  [ms] jeśli RPM< _.
+ Nowa funkcja: Korekta przy zmianie typu układu wtryskowego (Mazda).
+ Dodano przycisk „Ustaw model” na zakładce mapa (funkcja automatycznie dopasowuje model na podstawie zebranych map).
+ Dodano komunikat o konieczności usuwania mapy gazowej przy zapisie zmian modelu.
+ Zmiana sposobu wyznaczania typu układu wtryskowego.
+ Przepisywanie wzorca mapy benzynowej między sterownikami.
+ Możliwość zmiany punktów modelu za pomocą klawiatury.
+ Poprawiony mechanizm adaptacji.
+ Poprawiony mechanizm wyznaczania ciśnienia roboczego.
+ Poprawki awaryjnego zapalania na gazie.
+ Poprawiono mechanizm nakładania faz (zawsze przy przejściu na gaz).
+ Poprawiono mechanizm rozgrzewania wtryskiwaczy.
+ Poprawiono mechanizm sugerowania dysz.
+ Poprawiono mechanizm autokalibracji.
+ Funkcja „Dźwięki dla RPM” aktywuje dźwięk, gdy Tred>40stC (min temperatura dla zbierania punktów mapy).
+ Na zakładkach Kalibracji temperatura reduktora wyświetla się na czerwono jeśli Tred<40stC (min temperatura dla zbierania punktów mapy).
+ Powiadamianie o możliwości przeprogramowania sterownika na najnowsze oprogramowanie
+ Nowa instrukcja programu.

Zmiany w programie 3.0.2.5 (pełna zgodność z wersją sterownika 30E):
--------------------------------
+ Poprawki językowe.
+ Dodano przycisk "Aktualizacja sterownika" i "Dokumentacja" na pierwszej zakładce asystenta konfiguracji.

Zmiany w programie 3.0.2.4 (pełna zgodność z wersją sterownika 30E):
------------------------------------------
+ Rozwiązano problemy z działaniem funkcji "Oblicz nastawy".
+ Poprawiono obsługę starszych wersji sterowników (wersji 1.4x i 1.5x).

Zmiany w programie 3.0.2.3 (pełna zgodność z wersją sterownika 30E):
------------------------------------------
+ Dodanie języka angielskiego, rosyjskiego, litewskiego, czeskiego.
+ Poprawa działania rejestratora.
+ Dodanie pliku aktualizacji: 30C-20090608.upg

Zmiany w programie 3.0.2.2 (pełna zgodność z wersją sterownika 30E):
------------------------------------------
+ Udoskonalono procedurę awaryjnego odpalania na gazie.
+ Udoskonalono procedurę adaptacji.
+ Poprawki językowe.
+ Poprawiono obsługę starszych wersji sterowników (wersji 1.4x i 1.5x).
+ Dodano wyswietlanie informacji o pliku aktualizacji.
+ Przeniesiono opcję Adaptacja na zakładkę Modelowanie\Adaptacja.
+ Przeniesiono mechanizmy obsługujące korekty na zakładkę Modelowanie\Korekty. Opcja ta jest dostępna z poziomu tej zakładki bez względu na wersję sterownika.

Zmiany w programie 3.0.2.1 (pełna zgodność z wersją sterownika 30D):
------------------------------------------
+ Nowy pakiet instalacyjny zawierający programy do obsługi sterowników w wersji 1.3x, 1.4x, 1.5x, 3.0x.
+ Nowa instrukcja montażu i obsługi programu w menu Pomoc\Dokumentacje.
+ Dodano mechanizm wykrywania zmian wartości parametrów konfiguracyjnych.
+ Dodano konfigurację ciśnienia dla funkcji 'Kontrola ciśnienia na cut-off'.
+ W warunkach przełączania: Przełącz na benzynę z automatycznym powrotem na gaz: funkcja 'Tgas<' [Niska temp. gazu] została zamieniona na funkcję 'Tgas< i Obciążenie (benzyna)>' [Niska temp. gazu i duże obciążenie (benzyna)].
+ Przeniesienie parametrów 'Ciśnienie robocze' i 'Czas wtrysku benzyny na benzynie na biegu jałowym (bez obciążenia)' z zakładki 'Asystent konfiguracji\Instalacja' na zakłądkę 'Kalibracja\Modelowanie'.
+ Udoskonalono procedurę Autokalibracji.
+ Udoskonalono procedurę ustalania ciśnienia roboczego.
+ Dodano testowanie wtryskiwaczy gazowych.
+ Rysowanie lini wzorca na mapie benzyny po zebraniu odpowiedniej liczby punktów.
+ Dodano mechanim adaptacji w zakresie klasy bazowej RPM wybranej na mapie.
+ Dodano ślad modelu.
+ Dodano możliwość zmiany korekt na temperaturę gazu i RPM.
+ Dodano funkcję aktualizacji firmware z programu (menu Urządzenie).

Zmiany w programie 3.0.1.3 (pełna zgodność z wersją sterownika 30C):
------------------------------------------
+ Poprawiono wyświetlanie wartości obciążenia w zależności od typu układu zapłonowego.
+ Dodano do pakietu instalacyjnego driver dla interfejsu pod Win Vista.
+ Dodano nowe instrukcje dla programu.
+ Poprawiono błąd zapisu ustawień fabrycznych dla zablokowanego sterownika.
+ Poprawiono wyświetlanie kodów błędów.

Zmiany w programie 3.0.1.2 (pełna zgodność z wersją sterownika 30C):
------------------------------------------
+ Poprawki językowe.
+ Dodanie wtryskiwaczy RAIL 2ohm i VALTEK 2ohm.
+ Rozszerzono czasy przełączania pojedynczego emulatora: 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 2; 3; 4; 5 (dla sterowników serii 1.4 i 1.5 oraz 3.0).
+ Pokazywanie podciśnienia na stronach kalibracji.

Zmiany w programie 3.0.1.1 (pełna zgodność z wersją sterownika 30C):
------------------------------------------
+ Nowa opcja "Przewód obrotów nie podłączony" pozwalająca na całkowite niepodłączanie przewodu RPM.
+ Dodanie wtryskiwaczy RAIL HORIZON IG3 (E2) i (E3).
+ Nowa opcja "Rozgrzewania wtryskiwaczy gazowych" z możliwością ustawiania temperatury załączania.
+ Nowa opcja "Nakładanie paliw (benzyna-gaz)" z konfigurowalną ilością cykli oraz czasu trwania impulsów gazowych.
+ Nowa opcja Przełączania na benzynę z automatycznym powrotem na gaz, gdy temperatura reduktora jest niska, a obciążenie duże.
+ Nowa opcja "Kontrola ciśnienia na Cut-off" zapewniająca stabilność ciśnienia po cut-off.
+ Nowa opcja "Używaj modelu dla biegu jałowego" pozwalająca na kalibrację systemu za pomocą dwóch lub jednego modelu.
+ Funkcja "Ustal nowy model" pozwalająca na ustalenie modelu na podstawie biegu jałowego.
+ Dodanie przycisku Reset na zakładce Rejestrator pozwalającego na wyczyszczenie danych z rejestratora.
+ Udoskonalona procedura Autokalibracji.